
A3馈纸式高速文档扫描仪

**AW6380**



产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | **AW6380** |
| 扫描类型 | A3馈纸式高速文档扫描仪 |
| 扫描技术 | 彩色双面CCD,支持双面扫描 |
| 光源 | 白色LED×2 |
| 光学分辨率 | 600　dpi |
| 卡片扫描 | 直通道支持卡片扫描,卡片厚度<1.25mm,可以扫描身份证、银行卡及存折 |
| 扫描尺寸 | 最大：297×432 mm（A3），支持特长纸扫描  最小：50×88 mm |
| 扫描速度 | 90ppm/180ipm（A4/200dpi/黑白）  60ppm/120ipm（A4/200dpi/彩色/灰度）  60ppm/120ipm（A4/300dpi/彩色/灰度/黑白） |
| 扫描质量 | 智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、过滤色頻(红、绿、蓝)功能、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转、自动多张影像、可识别一维及二维条形码，去除装订孔 |
| 控制面板 | 9个自定义编程快捷功能按键 |
| 影像输出 | 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像流输出 |
| 扫描背景 | 黑色 |
| 纸张厚度 | 28 ～413 g/m² |
| 特长纸张扫描 | 216×3000mm |
| ADF容量 | 100页（80克标准纸） |
| 日扫描量 | 建议80,000张 |
| 输出文件格式 | 支持bmp、jpg、多页tiff、多页pdf、高压缩pdf等格式 |
| 重张检测 | 超声波重张检测 |
| 接口 | USB2.0 |
| 驱动程序 | Twain 标准驱动、WIA驱动、ISIS驱动 |
| 支持操作系统 | Win XP/Vista/7/8/10 |
| 随机软件 | vision Button Manager V2  Avision Capture Tool |
| 工作环境 | 温度为：摄氏5°到35°，相对湿度为：10－85％ |
| 电源规格 | 输入：100－240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A |
| 功率 | 操作：<40W ,就绪：13W ,节电：2.9W |
| 噪声 | 操作:<55dB，待机：<40dB |
| 外观尺寸 | 420×216×250 mm (长×宽×高) |
| 整机重量 | 12Kg |
| 产品认证 | 中国（CCC）、RoHS、ENERGY STAR、CE认证 |
| 保修 | 标准产品见保修卡。行业产品由合同约定 。 |

**实际扫描速度可能会因PC环境、扫描仪设置和其他因素的不同而异。**

**本文信息如有更改，恕不另行通知。**

**馈纸式高速扫描仪，双滚轮直通道扫描，支持混合纸张扫描，扫描进纸流畅。满足办公及金融保险行业海量票据扫描录入。**

产品特色

* 高速扫描,扫描速度最高可达90ppm/180ipm（A4/200dpi/黑白）
* 先进的反转式轮轴设计，使进纸更顺畅
* 双滚轮直通道扫描
* 可以扫描身份证、银行卡及存折
* 三组超音波侦测进纸是否重叠，避免重张漏扫

随机软件说明

* TWAIN Driver V6界面容易操作，具有多种实用扫描功能：智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、过滤色頻(红、绿、蓝)功能、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转、自动多张影像、可识别一维及二维条形码，去除装订孔。
* Avision Button Manager V2快捷按键软件，提供您扫描OCR(文字识别)、复印、E-mail、存档、连接应用软件或将影像传至云端服务器（包括百度云或FTP服务器）等功能，并允许高级用户自定义功能按键与应用程序的关联设定。
* 透过捆绑软件Button Manager V2，按下扫描键可以将影像文字转换成可编辑的文字，并将文字直接贴入您的文字编辑软件。
* Avision Capture Tool文档扫描录入软件，简单易用，支持bmp、jpg、tiff、pdf等文件格式输出。

虹光中国技术支持中心

上海市长宁区凯旋路1010号A幢7A　200052

电话：021-62816680 传真：021-62818856

E-mail：service@avision.net.cn

虹光网址：www.avision.com.cn