产品规格

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | **X260A** |
| 扫描类型 | A3幅面快速平板扫描 |
| 扫描技术 | 单面彩色光电耦合器件(CCD) |
| 光源 | 双LED |
| 光学分辨率 | 600　dpi |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶（16位输入/8位输出）、  彩色（48位输入/24位输出）三种扫描模式 |
| 卡片扫描 | 支持卡片扫描,可以扫描身份证及银行卡 |
| 扫描尺寸 | 最大： 297×420mm （A3幅面） |
| 扫描速度 | 2秒/张 (A3,黑白模式,200dpi) 2秒/张 (A3,灰度模式,200dpi) 2秒/张 (A3,彩色模式,200dpi) |
| 扫描质量 | 智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、过滤色頻(红、绿、蓝)功能、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转 |
| 影像输出 | 可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像流输出 |
| 扫描背景 | 黑色 |
| 日扫描量 | 建议5,000张 |
| 输出文件格式 | 支持bmp、jpg、多页tiff、多页pdf、高压缩pdf等格式 |
| 接口 | USB2.0 |
| 驱动程序 | Twain 标准驱动 |
| 操作系统 | Win/Win2K/Vista/Win7/Win8  支持龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、兆芯等  支持中标麒麟、银河麒麟、UOS等 |
| 工作环境 | 温度为：摄氏5°到35°  相对湿度为：10－85％ |
| 电源规格 | 输入：100－240V，50/60HZ  输出：24V，2.0A |
| 耗电量 | 操作：<30W ,就绪：10W ,节电：2.9W |
| 噪声 | 操作:<53dB，待机：<45dB |
| 外观尺寸 | 589 x 428 x 135 mm (HxWxD) |
| 整机重量 | 7.6 Kg |
| 产品认证 | 中国(CCC)认证、CE认证 |
| 保修 | 一年有限保修 |

**实际扫描速度可能会因PC环境、扫描仪设置和其他因素的不同而异。本文信息如有更改，恕不另行通知。**

A3快速平板扫描仪

**影源X260A**



**A3快速平板扫描，上盖带阻尼可以随停,双灯管技术,保证影像品质。满足办公及金融保险行业A3大幅面文档单据扫描。**

功能特点：

* A3彩色平板扫描仪。智能化功能适合商用办公文档扫描。
* 高速扫描：2秒完成A3彩色200dpi扫描。
* TWAIN扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。
* 9个自定义编程快捷按键功能，方便用户自定义按键功能来实现软件关联。
* 高速USB2.0接口，即插即用。
* 高可靠性，结实耐用。